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Opis przedmiotu zamówienia

	Przedmiotem zamówienia jest zakup hali o konstrukcji stalowo – aluminiowej wraz z montażem . Główny szkielet nośny hali stanowią jednonawowe ramy z profili aluminiowych, zamkniętych ( stop 6005A T6) 100x150, wykonanych zgodnie z normą DIN 17615. Spadek połaci dachowych jest stały na wysokości pobocznicy. Elementy rygli ram połączone są w węzłach profilami stalowymi, ocynkowanymi z przystawkami. Nakładki węzłowe zabezpieczone są przed wysuwaniem z profili aluminiowych za pomocą śrub. Pod względem statycznym – ramy jako układy o węzłach sztywnych. Ramy układów poprzecznych połączone między sobą płatwiami aluminiowymi. Ramy główne hali zakotwione za pomocą śrub rozprężnych do podłoża stałego ( trawiasto - piaszczyste). Poszycie ścian wykonane z blachy trapezowej, dach wykonany z poliestru powlekanego PCV ( tzw. folia plandekowa), posiadającego atest ITB o niezatapialności wg UA GS VII 16/2002,  PN-EN ISO 6940, PN-EN ISO 6941 o gramaturze min. 650g/m 2 , w kolorze ciemnym ( niebieski, zielony). Materiał posiada stabilność wytrzymałościową w zakresie temperatur od – 30 o C  do 70 o C. Konstrukcja hali dostosowana do możliwości późniejszej rozbudowy poprzez dokupienie kolejnych modułów.
Wymiary hali:
	Szerokość
	10 m

	Długość
	[bookmark: _GoBack]20 m

	Wysokość ściany bocznej
	3,0 m

	Kąt nachylenia dachu
	18 o

	Długość modułu
	3,33 m

	Ilość modułów
	4



Czas realizacji: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
