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Opis przedmiotu zamówienia

	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawodnienia wybranych przestrzeni Parku Miejskiego w Grudziądzu przy ulicy Hallera poprzez system nawadniania kropelkowego.
Przestrzenie te określone zostały na planie parku.
Ogólne założenia prac obejmują:
-	obszary które należy uwzględnić do systemu nawadniającego zaznaczone są czerwonym kreskowaniem na planie;
-	system powinien mieć wyprowadzenia w wytyczone miejsca na załączniku nr 3 i zakończone punktami do przyłączenia węży ogrodowych w celu podlewania innych obszarów parku, a docelowo punkty te mają być wykorzystane do rozbudowy systemu nawadniania Parku Miejskiego;
-	system powinien być przystosowany do zabezpieczenia go na okres zimowy poprzez przedmuchanie go sprężonym powietrzem;
-	zasilanie wody odbywać się będzie poprzez przyłącze wodociągowe, z możliwością zasilania z wybitych wód gruntowych i użyciem pompy. Wykonanie komory z zasilaniem wody, leży po stronie MORIW w Grudziądz;
[bookmark: _GoBack]-	parametry możliwego poboru wody podane będą przez wykonawcę ujęcia wody, jednak nie mogą być one mniejsze niż 3m3/h przy ciśnieniu 3,5 atm;
-	Park Miejski powinien zostać pozostawiony po wykonaniu inwestycji w stanie zastanym;
-	oferta powinna zawierać: wartości ilościowe oraz jakościowe poszczególnych podzespołów             i elementów, przybliżony schemat instalacji systemu nawadniającego z rozplanowaniem poszczególnych elementów i podziałem na sekcje, miejsca przyłączy prądowych 230V, przedmiar robót, kwotę wykonania inwestycji z wyszczególnieniem materiałowym podaną w kwotach netto i brutto.
Wymogi stawiane systemowi nawadniającemu :
-	ilość wody przy obecnych rozmiarach roślin którą system ma zapewnić to 10 litrów wody jednorazowo pod krzew, w przestrzeniach na rysunku -200 m2 i 601 m2. Należy przewidzieć wartości rzędu 15 do 20 litrów jednorazowo pod krzew w późniejszym okresie.
-	materiały zastosowane w systemie winny być przedstawione do akceptacji Zamawiąjącemu,
-	budowa systemu oparta ma być ma liniach kroplujących z kompensacją lub bez, w zależności od potrzeb, z emiterami umieszczonymi co 33cm;
-	linie kroplujące powinny być umieszczane, w miarę możliwości pod istniejącą ściółką (kora, ziemia);
-	linia kroplująca powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem się odpowiednimi kotwami (szpilkami) do linii kroplujących;
-	rury zasilające linie kroplującą winny mieć parametry – od głównego przyłącza do elektrozaworu: min.: PN8, od elektrozaworu do linii kroplującej: min.: PN6;
-	system podlewania podzielony powinien być na sektory, których działaniem ma sterować sterownik, będzie on zapewniał wystarczającą możliwość ustawień, przy czym należy zwrócić uwagę na ewentualną rozbudowę systemu, na co powinien pozwalać zamontowany sterownik, bez konieczności jego wymiany w przyszłości;
-	elektrozawory otwierające przepływ na poszczególne sektory powinny zapewnić odpowiedną ilość wody dla linii kroplujących;
-	elektrozawory powinny być umieszczone w studzienkach elektrozaworowych w miejscach oddalonych od głównych ciągów komunikacyjnych w parku;
-	w razie potrzeby powinny być zastosowane reduktory przepływu w celu ograniczenia ilości  wody i zabezpieczeniu przed rozszczelnieniami się instalacji;
-	system powinien być wyposażony  w osobny filtr cząstek stałych, który będzie można prosto oczyścić z zanieczyszczeń;
-	sterownik powinien mieć możliwość połączenia z dodatkowymi czujnikami np. opadu oraz powinien informować o istniejących błędach (awariach) systemu.
-	sterownik winien być umieszczony w osobnej skrzynce (lub pomieszczeniu nadającym się do tego celu), zabezpieczonym przed osobami postronnymi, najlepiej w zasięgu istniejącego na terenie parku monitoringu;
-	dodatkowe punktu poboru wody powinny być jak najmniej widoczne, a samo przyłącze powinno znajdować się pod powierzchnią ziemi, dostęp do przyłącza powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

Wszelkich informacji udziela Kierownik Parku Miejskiego – Pani Marzena Dembek tel. 785-986-878.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wystąpił do Wydziału Budownictwa Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ze zgłoszeniem zamiaru wykonania prac niewymagających pozwolenia na budowę (wraz z wymaganymi załącznikami) niezbędnym do realizacji zamówienia. Wykonanie mapy poinwentaryzacyjnej terenu leży po stronie Wykonawcy.
