Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

MORiW: 23.230.2300.14.2018

Przedmiotem zamówienia w trybie zapytania ofertowego jest „Remont pomieszczenia toalety publicznej wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu – Etap I”
Prace polegają na między innymi na:
a) rozebraniu otynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich;
b) rozebraniu posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych;
c) odbiciu tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m 2;
d) wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej szerokiej – poziome podposadzkowe;
e) wykonaniu warstw wyrównawczych pod posadzki z zaprawy cementowej o grubości 20 mm, zatartych na gładko;
f) [bookmark: _GoBack]wykonaniu odwodnień liniowych i wpustów podłogowych w pomieszczeniach wraz z przyłączeniem;
g) wykonaniu posadzki jedno i dwubarwnej z płytek ceramicznych podłogowych                     ( terakotowych) naklejanych 50 x 50 cm;
h) montażu ościeżnic drzwiowych stalowych, dwukrotnie malowanych na budowie FD7w dla drzwi wejściowych wbudowanych w trakcie wznoszenia ścian;
i) licowaniu ścian płytkami terakotowymi;
j) dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania;
k) montażu nowych opraw oświetleniowych w pomieszczeniach;
l) montażu kranów ze złączką w pom. WC;
m) wymianie armatury WC wraz z montażem pochwytów dla osób niepełnosprawnych w WC;
n) przebudowie instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z montażem nowych baterii;
o) wykonaniu badania kominów i podłączeniu do istniejącego komina lub wykonaniu wywietrzników w dachu z rur spiro;
p) montażu  przepierzeń w WC męskim;
q) rozebraniu podsufitek – sufitów podwieszanych metalowych;
r) wykonaniu sufitów podwieszonych jednowarstwowych na ruszcie metalowym;
s) wykonaniu gładzi gipsowych gr. 3 mm jednowarstwowo na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 ;
t) dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem;
u) wywozie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km;
v) utylizacji gruzu.
Szczegółowe informacje określone zostały w przedmiarze robót. Budynek, w którym znajduje się toaleta publiczna wpisany jest do rejestru zabytków, nad którym czuwa Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu. Wszelkie prace muszą uwzględniać Decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu  nr ZN/229/2018.

W celu opracowania oferty niezbędna jest wizja lokalna na obiekcie – wszelkich informacji udzieli Pan Maciej Signerski, tel. 56 46 256 54.

